2024年云南省初中学业水平考试
物理试题卷
（全卷五个大题，共 23个小题，共 8页；满分 90分，考试用时 75分钟）
注意事项：
1.本卷为试题卷。考生必须在答题卡上解题作答。答案应书写在答题卡的相应位置上，在试题卷、草稿纸上作答无效。
2.考试结束后，请将试题卷和答题卡一并交回。
3.试题中用到 g 均取 10N/kg。
一、选择题（本大题共 10小题，每小题 3分，共 30分。每小题给出的四个选项中，第 1~7题只有一项符合题目要求，第 8～10题有多项符合题目要求。全部选对得 3分，选对但不全的得 1分，有选错的得 0分）
1. 下列与一名中学生有关的物理量中，最符合实际的是（ ）
	A．体温约为 
	B．质量约为 50kgC. 身高约为 160m D. 心脏跳动一次的时间约为10s
	
	


【答案】B
【解析】
【详解】A．中学生的正常体温约为 37℃，故A不符合题意；B．中学生的质量约为50kg，成年人的质量稍大，约为 70kg，故B符合题意；C．中学生 身高约为160cm，故C不符合题意；D．一分钟心脏大约跳75次，所以心脏跳动一次 时间约为
0.8s，故D不符合题意。
故选B。
1. 古代的《墨经》对光现象就有了记载。图中的光现象中，由于光的折射形成的是（ ）
[image: 28.jpg]
小孔成像
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筷子“折断
【答案】C
水中倒影
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【解析】
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水杯影子
【详解】A．小孔成像是光沿直线传播形成的，故A 不符合题意；B．水中倒影是平面镜成像，是光的反射形成的，故B 不符合题意；C．筷子“折断”是光从水中斜射入空气中时，在水面处发生折射形成的，故C 符合题意；D．水杯影子是光沿直线传播形成的，故D 不符合题意。
故选 C。
1. 下列做法符合安全用电的是（ ）
	A．及时更换绝缘皮破损的电线
	B．用正在充电的电热水袋取暖C. 用潮湿的手直接拔饮水机的插头 D. 插线板敞露在雨中给电动车充电
	
	


【详解】A．使用绝缘皮破损的电线可能会导致触电事故的发生，所以要及时更换绝缘皮破损的电线，故A符合题意；B．热水袋里面的液体一般不会充满，会留有一定的空气在里面，如果电热丝工作时热水袋发生倾斜，就会导致发热管出现空烧，碰到热水袋内壁就容易将其烧穿爆炸，所以不能用正在充电的电热水袋取暖，故B不符合题意；C．生活用水是导体，用潮湿的手直接拔饮水机的插头，容易导致触电事故的发生，故C不符合题意；D．雨水是导体，插线板敞露在雨中给电动车充电可能会导致短路、漏电等事故的发生，故D不符合题音
故选 A。
1. 关于电与磁，下列说法正确的是（ ）
	A．同名磁极靠近时会相互吸引
	B．奥斯特实验证实了电流周围存在磁场C. 螺线管通电时，电流越大其磁性越弱 D. 发电机工作时将电能转化为内能
	
	


【详解】A．同名磁极靠近时会相互排斥，异名磁极靠近时会相互吸引，故A错误；B．奥斯特实验中，放置在通电直导线下方的小磁针在磁力的作用下发生偏转，证实了电流周围存在磁场，故B正确；C．螺线管通电时，电流越大其磁性越强，故C错误；D．发电机的原理是电磁感应，工作时将机械能转化为电能，故D错误。故选B。
1. 如图是运动员滑冰的情景，下列说法正确的是（ ）
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A. 运动员滑行时只受重力的作用B. 冰刀做得很薄可以减小对冰面的压强C. 停止蹬地后不会立即停下是由于他受到惯性力的作用D. 蹬地后开始滑行说明力是改变物体运动状态的原因
【答案】D
【解析】
【详解】A．运动员滑行时除了受到重力的作用，还受到支持力和摩擦力的作用，故A错误；B．冰刀做得很薄，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大对冰面的压强，故B错误；C．惯性不是力，不能给物体作用，停止蹬地后不会立即停下是因为他具有惯性，故C错误；D．蹬地后，人在反作用力的作用下开始滑行，运动状态发生改变，说明力是改变物体运动状态的原因，故D正确。
故选 D。
1. 如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S、  和  ，灯  、  都正常发光，下列说法正确的是（ ）
[image: 33.jpg]
A. 电流表 ${ \bf A } _ { 2 }$ 测通过灯  的电流 B. 电流表  和 ${ \bf A } _ { 2 }$ 示数相等C. 断开  ，电流表 ${ \bf A } _ { 2 }$ 示数变小 D. 断开  ，灯  变暗
【答案】C
【解析】
【详解】AB．电路为并联电路，电流表  与  串联，所以测量  所在支路的电流，电流表 ${ \bf A } _ { 2 }$ 接在干路上，测量总电流，并联电路总电流等于支路电流之和，所以电流表  的示数小于 ${ \bf A } _ { 2 }$ 的示数，故AB错误；
CD．断开  ，电路为只有  的简单电路，并联电路各支路互不影响，所以灯  所在支路电流不变，灯亮度不变，电流表 ${ \bf A } _ { 2 }$ 示数等于电流表  的示数，所以电流表 ${ \bf A } _ { 2 }$ 示数变小，故C正确，D错误。
故选 C。
1. 2024年5月，我国首款百公斤级车载液氢系统“赛道1000”研制成功，可助力氢能重卡突破 1000公里续驶里程，这是我国将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破  ）。下列说法正确的是（ ）A. 氢能不属于清洁能源B. 用液氢作燃料是因为液氢含有的热量多C. 完全燃烧100kg的液氢能释放 1  的热量D. 氢能重卡的热机效率可高达 100%【答案】C
【解析】
【详解】A．液氢燃烧的产物只有水，属于清洁能源，故A错误；B．用液氢作燃料是因为液氢热值大，在完全燃烧等质量的燃料时，放出的热量更多，且热量是过程量，不能“含有”，故B错误；C．完全燃烧100kg的液氢放出的热量
故C 正确；D．额外功不可避免，所以氢能重卡的热机效率不可能达到100%，故D错误。
故选 C。
1. 2024年5月3日，搭载“嫦娥六号”探测器的“长征五号”运载火箭成功发射，“嫦娥六号”探测器开始执行世界首次月球背面采样返回任务。如图所示为火箭发射时的情景，下列说法正确的是（ ）
[image: 34.jpg]
A. 探测器加速上升过程中动能减小B. 探测器加速上升过程中重力势能增大C. 探测器到达月球后质量会变大D. 探测器与地面指挥中心通过电磁波传递信息
【答案】BD【解析】
【详解】A．探测器加速上升过程中，质量不变，速度变大，所以动能增大，故A错误；B．探测器加速上升过程中，质量不变，高度变高，重力势能增大，故B正确；C．质量指的是物体所含物质的多少，质量大小与物体的状态、位置等因素无关，所以探测器到达月球后质量不变，故C错误；D．电磁波的传播不需要介质且电磁波可以传递信息，所以探测器与地面指挥中心通过电磁波传递信息，故D 正确。故选 BD。
1. 如图所示，在探究凸透镜成像规律的实验中，若此时光屏上成清晰的像，下列说法正确的是（ ）
[image: 35.jpg]
A. 光屏上成倒立、放大的实像 B. 光屏上成倒立、缩小的实像C. 照相机是利用该成像原理制成的 D. 投影仪是利用该成像原理制成的
【详解】由图可知，此时物距大于像距，成的是倒立、缩小的实像，与照相机的成像原理相同，投影仪成的是倒立、放大的实像。故选 BC。
1. 一质量为  、底面积为  、高为12cm的不吸水圆柱体放在盛有4.2kg水的薄壁（厚度不计）柱形容器内，容器底面积为  ，如图所示。打开阀门 K，放出3kg的水后关闭阀门   ）。下列说法正确的是（ ）
[image: 36.jpg]
A. 圆柱体的密度为  B. 放水前水面距容器底部的高度为l4cmC. 放水后水对容器底部的压力为21ND. 放水后水对容器底部的压强为 600Pa
【答案】D
【解析】
【详解】A．圆柱体的密度
$$ =  =  =
1. 7 5  / c m ^ {3} =
1. 7 5  0 ^ {3}  /  ^ {3}
$$
故 A 错误；
B．放水前水的体积
$$ V _ {} =  =  =
1. 2  0 ^ {- 3}  ^ {3} = 4 2 0 0 c m ^ {3}
$$
圆柱体漂浮时受到的浮力

根据  得圆柱体排开水的体积

圆柱体浸没水中的体积和水的总体积

放水前水面距容器底部的高度为

故 B 错误；
D．圆柱浸没水中的高度

放水后水的质量
$$ m _ {} =
1. 2  - 3  =
1. 2 
$$
放水后水的体积
$$ V _ {} =  =  =
1. 2  0 ^ {- 3}  ^ {3} = 1 2 0 0 c m ^ {3}
$$
假设圆柱体已经沉底，则放水后水的高度为

所以放出  的水后圆柱体已经沉底，放水后水对容器底部的压强
$$ p = _ {} g h _ {} =
1. 0  0 ^ {3} k g /  ^ {3}  0  / k g   0 ^ {- 2}  = 6 0 0 P a
$$
故D 正确；
C．放水后水对容器底部的压力

故 C 错误。
故选 D。
二、填空题（本大题共 6小题，11～15题每小题 2分，16题 4分，共 14分）
1. 学校组织同学们到5km外的农场参加“农耕研学”活动，同学们徒步 1h到达农场，全程平均速度为km/h；徒步过程中，同学们相对于路边的树是 _的。【答案】 ①. 5 ②. 运动【解析】
【详解】[1]同学们徒步1h到达农场，全程平均速度为

[2]徒步过程中，同学们相对于路边的树的位置不断发生变化，所以同学们相对于路边的树是运动的。
1. 民间艺人制作“糖画”时，把糖块加热成糖浆，这属于物态变化中的 现象；熬制糖浆的过程是通过 的方式改变糖的内能。【答案】 ①. 熔化 ②. 热传递【解析】
【详解】[1]将糖块加热成糖浆，糖由固态转化为液态，这个过程称为熔化。
[2]熬制糖浆时，糖吸收热量，温度升高，所以是通过热传递的方式改变糖的内能。
1. 我国古代《论衡》有关于用布摩擦过的琥珀能吸引干草屑和司南能指南北的记载。说明用布摩擦过的琥珀带了电荷，其本质是 （选填“电荷的转移”或“创造了电荷”）；司南能指南北是因为地球周围存在 。
【答案】 ①. 电荷的转移 ②. 地磁场
【解析】
【详解】[1]用布摩擦过的琥珀能吸引干草屑，说明用布摩擦过的琥珀带了电荷，其本质是电荷的转移。[2]地球周围存在磁场，叫做地磁场，司南能指南北是因为地球周围存在地磁场。
1. 如图所示是我国研究制造的新一代大型军用运输机“运—20”，制造飞机应选用耐高温、耐腐蚀、硬度大、密度 ___、抗电磁干扰能力强的材料；飞机的机轮表面有凹凸不平的花纹是为了摩擦。
[image: 37.jpg]
【答案】 ①. 小 ②. 增大
【解析】
【详解】[1]材料的密度小，在体积一定时，质量较小。
[2]飞机的机轮表面有凹凸不平的花纹，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力。
1. 如图所示，美丽乡村建设的工地上，工人使用一个 （选填“定”或“动”）滑轮匀速提升重300N的建筑材料（不计绳重和摩擦），则人的拉力为____ __N。
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【答案】 ①. 定 ②. 300
【解析】
【详解】[1]图中滑轮不随着物体一起运动，所以是定滑轮。
[2]定滑轮不能省力，所以人的拉力等于重力，为300N。
1. 20世纪初，科学家发现汞在温度降低至-269℃时，电阻值就变成了零，这种现象叫“超导现象”，具有这种特性的物质叫“超导体”。
低温为什么能发生超导呢?基于初中知识，我们建立一个简易模型进行理解，将导体的原子核与核外受到约束的电子（能量较低而不能自由运动〉组成“原子实”，可类比成小球。原子实做着热运动，穿行其间的自由电子会与它发生碰撞，表现为导体对自由电子传导的阻碍，即电阻。导体温度降至极低时，它们的热运动都趋于消失，通电时自由电子就可以不受阻碍地定向通过导体，宏观上就发生了低温超导现象。高压也能让材料发生超导。理论上，某种导体在相当于 260万倍标准大气压的高压环境下，15℃的“高温”（相对极低温）也能发生超导现象。在这样极高的压力下，原子实排列成紧密的堆垛形式，如图所
示，原子实仅能在很小的范围内做热运动，几乎没有空间表现热运动，就像热运动消失了一般。此时原子实堆垛间的间隙就成为了稳定的自由电子通道。通电时自由电子就能在间隙中零阻碍地定向移动，宏观上就显示出超导现象。
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常见输电过程中，约 7%的电能因导线发热耗散掉。若输电线缆选用超导材料，就可大大减少由于电阻引发的电能损耗。2021年12月，世界首条 35千伏公里级液氮超导输电线工程在上海投运，实现了我国在“高温”超导输电领域的领先。
（1）实现超导现象的方式有低温和 o
（2）极低温度下，原子实与自由电子 都趋于消失，通电时自由电子在导体中通行无阻，发生低温超导现象。
（3）超高的压力限制了 的热运动，通电时自由电子在原子实间隙中定向移动所受到的阻碍为零，发生高压超导现象。
（4）超导技术的一大应用前景是制作输电线缆，这样可以减少电能由于 引发的电能损耗。【答案】 ①. 高压 ②. 热运动 ③. 原子实 ④. 电阻
【解析】
【详解】（1）[1]由“高压也能让材料发生超导”可知，实现超导现象的方式有低温和高压。
（2）[2]由导体温度降至极低时，它们的热运动都趋于消失，通电时自由电子就可以不受阻碍地定向通过导体，宏观上就发生了“低温超导现象”可知，极低温度下，原子实与自由电子的热运动都趋于消失，通电时自由电子在导体中通行无阻，发生低温超导现象。
（3）[3]在这样极高的压力下，原子实排列成紧密的堆垛形式，原子实仅能在很小的范围内做热运动，几乎没有空间表现热运动可知，超高的压力限制了原子实的热运动，通电时自由电子在原子实间隙中定向移动所受到的阻碍为零，发生高压超导现象。
（4）[4]由常见输电过程中，约 7%的电能因导线发热耗散掉。若输电线缆选用超导材料，就可大大减少由于电阻引发的电能损耗可知，超导技术的一大应用前景是制作输电线缆，这样可以减少电能由于电阻引发的电能损耗。
三、作图题（本大题共 1小题，共 4分）
1. 如图，木块静止在水面上，请画出木块所受浮力的示意图。
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【解析】分析】
【详解】木块静止在水面上时，受到水给物体竖直向上的浮力，过重心做一竖直向上的带箭头的线段即为浮力的示意图，如图所示：
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1. 如图所示，一束光经平面镜发生反射，请画出反射光线。
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【详解】先过入射点垂直于镜面作出法线，然后根据反射角等于入射角，在法线右侧中作出反射光线，如图所示：
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四、实验探究题（本大题共 4小题，第 18题8分，第 19题 4分，第 20题 8分，第 21题4分，共 24 分）
1. 实验小组探究“电流与电压的关系”。
（1）实验前，他们设计了实验探究的思路：保持电阻不变，探究电流与电压的关系，物理上把这种研究方法叫 _法。
（2）根据图甲的电路图连接电路时，开关应 _。闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到端（选填“A”或“B”）。
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甲
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乙
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丙
（3）检查图乙，发现有一根导线接错，请在这根导线上打“×”，并画出正确接法，且导线不交叉。
（4）正确连接电路后，闭合开关，移动滑片，记录第1组电压表和电流表的示数后，为完成后续实验，应逐渐将滑片向 端移动（选填“A”或“B”），数据记录如下表。其中第3次实验时电流表的示数如图丙所示，读数为 _A。
次数
1
2
3
4
5
电压 U/V
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
电流 I/A
0.08
0.10
0.14
0.16
（5）分析实验数据可得结论：当导体的电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成
（6）某同学用小灯泡代替电阻重复上述实验，发现无法得出（5）中的结论，原因是 。
【答案】 ①. 控制变量 ②. 断开 ③. A ④.
[image: 49.jpg]
⑤. B ⑥.
0.12 ⑦. 正比 ⑧. 灯丝电阻随温度的升高而增大，不是定值
【解析】
【详解】（1）[1]探究电流与电压的关系时，应控制电阻不变，改变电压，观察电流的变化，这种研究方法叫控制变量法。
（2）[2][3]为保护电路，连接电路时，开关应断开；闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处，即 A处。
（3）[4]根据电路图可知，电压表应与定值电阻并联，而图中电压表并联在滑动变阻器两端，所以应将电压表的“+”接线柱与定值电阻的左接线柱相连，将电压表的“−”接线柱与定值电阻的右接线柱相连，如下图所示：
[image: 50.jpg]
（4）[5]根据串联分压的知识，要增大定值电阻两端的电压，应减小滑动变阻器的阻值，所以滑片应向右端移动，即 B端。
[6]电流表使用 0～0.6A 量程，分度值为
0.02A，示数为
0.12A。
（5）[7]由表格中数据知，电阻一定时，电压增大为原来的几倍，电流也增大为原来的几倍，可知在电阻一定时，电流与电压成正比。
（6）[8]灯泡的电阻随温度的升高而增大，不是定值，所以不能用小灯泡代替定值电阻进行实验。
1. 实验小组用如图的装置探究“液体内部压强与哪些因素有关”。
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甲
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乙
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丙
（1）为使实验现象明显，U形管中的液体选择 的更好（选填“有色”或“无色”）；
（2）在图甲中，固定探头在水中的深度，多次改变探头朝向，这是为了探究在同种液体内部的同一深度，液体向 的压强大小关系；
（3）比较甲、乙两图可知，在同种液体内部，深度越大，压强 _。比较 两图可知，在液体内部的同一深度，液体的密度越大，压强越大。
【答案】 ①. 有色 ②. 各个方向 ③. 越大 ④. 乙、丙
【解析】
【详解】（1）[1]有色液体与周围环境间的差异更大，所以选择有色液体进行实验时实验现象更明显。
（2）[2]固定探头在水中的深度，多次改变探头朝向，探头受到不同方向的液体压强，这是为了探究在同种液体内部的同一深度，液体向各个方向的压强大小关系。
（3）[3]由图可知，乙中橡皮膜的深度更深，U形管两侧液体高度差更大，说明在同种液体内部，深度越大，压强越大。
[4]由图乙、丙可知，深度相同时，丙中液体密度更大，U形管两侧液体高度差更大，说明在液体内部的同一深度，液体的密度越大，压强越大。
1. 实验小组通过探究杠杆的平衡条件，来解释桔槔的使用原理。
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（1）实验前，杠杆水平静止如图甲所示，此时杠杆处于 状态（选填“平衡”或“非平衡”）。将杠杆左下角物块M取走后，不调节平衡螺母，杠杆 保持水平位置静止（选填“仍能”或“不能”）；
（2）调节杠杆水平平衡，进行多次实验，数据记录如下表：
次数
动力  /N
动力臂  /cm
阻力  /N
阻力臂  /cm
1
2
12.0
1
24.0
2
2
5.0
1
10.0
3
3
10.0
2
15.0
4
3
12.0
3
18.0
①分析表中的数据，归纳出杠杆的平衡条件是 （用表格中的字母表示）。多次实验的目的是（选填“A”或“B”）；A．寻找普遍规律 B．减小实验误差
②如图乙，此时在右侧钩码下端加挂一个钩码，杠杆会 （选填“左端下沉”或“右端下沉”）；
（3）桔槔是我国古代的取水工具，如图甲，在井边竖一根树权，架上一根横木，横木的一端绑上大石块，另一端系绳和水桶，简化图如图乙。若水桶盛满水后，为减小人向上提水的拉力，根据杠杆的平衡条件，可以 （选填“增大”或“减小”）石块的质量或向 （选填“左”或“右”）移
动杠杆的支点；
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（4）图丙为桔棒在水平位置平衡的模型图，A处所吊水和水桶的总质量为m ，O处为支点，杠杆的质量为 m0，重心在C 处，B 处所挂石块的质量为m2，AO=l1，OC=l0，OB=l2。请写出的表达式，l2=（用字母  表示）。【答案】 ①. 平衡 ②. 仍能 ③.  ④. A ⑤. 右端下沉 ⑥. 增大 ⑦. 左
⑧. 
【解析】
【详解】（1）[1]杠杆静止，说明杠杆受力平衡，所以处于平衡状态。
[2]图甲中杠杆的重力作用线过支点，将杠杆左下角物块M取走后，不调节平衡螺母，杠杆的重力作用线仍过支点，所以杠杆仍能平衡。
（2）[3]由表中数据可知，每一组动力与动力臂的乘积都与其阻力与阻力臂的乘积相等，所以杠杆平衡的条件是：  。
[4]一次实验得出的结论具有偶然性，所以需要进行重复实验，获得多组数据，得出具有普遍性的规律。故选A。
[5]在右侧钩码下端加挂一个钩码，则
$$ 3 G 
1. 1 2  < 3 G 
1. 1 8 
$$
所以杠杆右端将下沉。
（3）[6]水桶盛满水后，阻力与阻力臂的乘积变大，为减小人向上提水的拉力，根据杠杆的平衡条件，可以增大石块的重力。
[7]水桶盛满水后，阻力变大，可以向左移动杠杆的支点，减小阻力臂，增大动力臂，从而减小人向上提水的拉力。
（4）[8]由杠杆平衡条件可知

代入数据可得

解得

1. 某同学计划将自己练琴的房间改造成隔音房间，以免练琴时打扰邻居。方案实施前，她设计实验来测评材料的隔音性能。器材有：一个声级计（测量声音强弱的仪器）、毛毡布、泡沫板、闹钟和两个相同的盒子。实验如下：
（1）用相同的方式把毛毡布、泡沫板分别布置在两个盒子内；
（2）接下来的操作是： ，读出声级计的示数；
（3）比较两次声级计的示数，如果 ，则说明泡沫板的隔音性能好。
【答案】 ①. 见解析 ②. 见解析
【解析】
【详解】（2）[1]将闹钟分别放在两个盒子中，将声级计放在盒子外面相同距离处测量，读出声级计的示数。
（3）[2]如果闹钟置于毛毡布内时，声级计的示数更高，置于泡沫板内时，声级计的示数更低，则说明泡沫板的隔音性能好。
五、综合题（本大题共 2小题，每小题 9分，共 18分）
1. AI机器人逐渐改变了我们的生活，我国自主研发的某款人形机器人身高1.65m，质量55kg。某次测试中该机器人用 100N竖直向上的力将箱子在 2s内匀速抬高 1m。求：
（1）机器人所受的重力；
（2）2s内机器人对箱子所做的功；
（3）2s内机器人对箱子做功的功率。
【答案】（1）550N； （2）100J； （3）50W
【解析】
【详解】解：（1）机器人所受的重力

（2）2s内机器人对箱子所做的功

（3）2s内机器人对箱子做功的功率

答：（1）机器人所受的重力为 550N；
（2）2s内机器人对箱子所做的功为 100J；
（3）2s内机器人对箱子做功的功率为 50W。
1. 我国制造的新型材料PTC、NTC可制成热敏电阻，现已打破国外技术垄断，被广泛应用于新能源汽车、电热器等多种电子产品。如图甲所示为 PTC、NTC热敏电阻阻值随温度变化关系的图像。如图乙所示的电路，电源电压恒为  ，电压表量程  ，滑动变阻器  的阻值范围为 ，  的位置可接入 PTC或NTC热敏电阻。
（1）由图甲可知，在  之间PTC热敏电阻的阻值随温度升高的变化情况是 ；
（2）NTC热敏电阻温度为  阻值为56Ω，将其接入图乙中的  位置，闭合开关，移动滑片，使电压表示数为
2.8V，求通过NTC热敏电阻的电流和通电10s它所消耗的电能；（ ） （ ）
（3）现有PTC和NTC热敏电阻各一个，请任选其一接入图乙中的  位置，在热敏电阻温度为  时移动滑片，使电压表示数为2.5V，然后保持滑片位置不变。为保证电路安全，求所选热敏电阻允许降到的最低温度。（ ）（计算过程中若有近似，请用分数代入计算）
乙
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【答案】 ①. 先变小后变大 ②.
0.05A ③.
1.4J ④. 见解析
【解析】
【详解】（1）[1]在  之间PTC热敏电阻的阻值随温度升高而减小，在  之间 PTC热敏电阻的阻值随温度升高而增大，所以在  之间 PTC热敏电阻的阻值随温度升高的变化情况是
先变小后变大。
（2）[2]通过NTC热敏电阻 电流
$$ I =  =  =
1. 0 5 
$$
[3]通电 10sNTC热敏电阻所消耗的电能
$$ W _ {} = U _ {} I t =
1. 8  
1. 0 5   0  =
1. 4 
$$
（3）[4]在热敏电阻温度为152℃时，两曲线相交，无论是PTC 还是 NTC 热敏电阻接入电路，阻值均为 60欧姆，此时电压表示数为2.5V，则  两端的电压为
$$ U _ {R _ {}} = U - U _ {x} = 6  -
1. 5  =
1. 5 
$$
串联电路电压比等于电阻比，故  连入电路的阻值为

解得

电压表最大测量值为 3V，此时  和  两端的电压相同，串联电路电流处处相等，所以  和  的阻值相等，为 84 欧姆。由图甲可知，若将 PTC 接入电路，最低温度为 24℃；若将 NTC 接入电路，最低温度为80℃。
rId101.jpg




rId104.jpg




rId108.jpg
RIQ

NTC PTC

| A8
0 40 80 120 160200 240 280





rId11.jpg
"

NN\




rId111.jpg




rId14.jpg




rId17.jpg




rId20.jpg




rId23.jpg




rId26.jpg
/oS

S;/o %) /o

©
Q) &

@—




rId29.jpg




rId32.jpg




rId35.jpg




rId39.jpg




rId42.jpg




rId45.jpg
J5 S B




rId49.jpg




rId52.jpg




rId55.jpg




rId58.jpg




rId61.jpg




rId64.jpg




rId68.jpg




rId71.jpg




rId74.jpg
1 2
ol
\\\\\\\ 2 0.4/////////3

0 A 0.6

ot




rId77.jpg




rId80.jpg




rId83.jpg




rId86.jpg




rId89.jpg




rId92.jpg
25 20 15 10 5 OcmS5 10 15 20 25





rId95.jpg
Ocm5 10 15 |20 25





rId98.jpg




