2024年无锡市初中学业水平考试
物理试题
本试卷分试题和答题卡两部分，所有答案一律写在答题卡上，试卷满分 100分，考试时间100 分钟。
注意事项：
1.答卷前，考生务必用
0.5毫米黑色墨水签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卡的相应位置上；认真核对条形码上的姓名、准考证号是否与本人的相符合。
2.答选择题必须用 2B铅笔将答题卡上对应题目的正确选项涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后再选涂。
3.答主观题必须用
0.5毫米黑色墨水签字笔作答，答案写在答题卡各题目指定区域内相应位置上。如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案，不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试题卷和答题卡一并交回。
一、选择题（本题共 12小题，每小题 2分，共 24分。每小题给出的四个选项中只有一个正确）
1. 歌曲《东方红》简谱中有如下片段：  ，其中的数字符号表示声音的（ ）
	A．音调
	B．响度
	C．音色
	D．速度


1. 通过相关可观测的现象推测无法直接感知的事实，是物理研究的一种方法。下列根据这种方法所做出的推测，不符合事实的是（ ）A. 汤姆生发现电子推测出原子是可分B. 酒精和水混合后总体积变小推测出分子间有空隙C. 固体很难被压缩推测出组成固体的分子间无空隙D. 红墨水在水中扩散推测出分子处在水不停息的无规则运动中
1. 四冲程汽油机的工作循环中，主要将机械能转化为内能的冲程是（ ）
	A．吸气冲程
	B．压缩冲程
	C．做功冲程
	D．排气冲程


1. 如图所示，密封的锤形玻璃泡内装有少量碘颗粒，碘的熔点约为  。打开电吹风热风挡对玻璃泡加热，温度约为  ，一段时间后，观察到玻璃泡内弥漫着紫红色的碘蒸气，停止加热，冷却后玻璃泡内又出现碘颗粒。关于这个过程，下列说法中正确的是（ ）
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A. 加热时，碘颗粒熔化 B. 冷却时，碘蒸气凝固C. 加热时，碘颗粒升华 D. 冷却时，碘蒸气液化
1. 下列做法中符合安全用电原则的是（ ）
	A．在电线上晾晒衣物
	B．私拉电线给电瓶车充电C. 在高压线下放风筝 D. 用电器的金属外壳接地
	
	


1. 如图所示，将同一支压强计的金属盒依次放入装有同种液体的甲、乙、丙容器中，金属盒面的朝向不同，但U形管液面的高度差相等，要观察到这样的实验现象，需要控制的实验条件是（ ）
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A 同一个人操作 B. 液体质量相等C. 操作时间相等 D. 金属盒面的中心在液体中的深度相等
1. 电冰箱冷藏室中的照明灯L由门控开关  控制，压缩机（电动机）由温控开关  控制，要求照明灯和压缩机既能单独工作又能同时工作，下列电路中符合上述特点的是（ ）
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1. 如图所示，小明和小华穿着轮滑鞋静止在平滑的地面上，小华用力向前推小明后，下列说法中正确的是（ ）
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A. 小明和小华由于惯性都保持静止 B. 小明和小华因为受力一起向前运动C. 小明受力向前运动，小华受力向后运动 D. 小明受力向前运动，小华由于惯性保持静止
1. 用焦距为10cm的凸透镜探究凸透镜成像的规律，将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏置于光具座上如图所示的位置，下列说法中正确的是（ ）
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A. 只向左移动光屏至适当位置，光屏上能呈现烛焰缩小的像B. 只向右移动光屏至适当位置，光屏上能呈现烛焰放大的像C. 只向右移动蜡烛至适当位置，光屏上能呈现烛焰放大的像D. 只移动凸透镜至适当位置，光屏上能呈现烛焰等大的像
1. 如图所示，用滑轮组匀速提升重为 200N的物体，拉力F为125N，物体升高的高度为 4m，不计绳重和摩擦，则在此过程中，下列说法中正确的是（ ）
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A. 总功为 800J B. 动滑轮重为 5NC. 绳端移动的距离为4m D. 滑轮组的机械效率为80%
1. 如图所示，是能在火星上飞行的直升机——机智号，其质量为
1.8kg，飞行时旋翼转速达到每分钟 2400转，是地球上普通直升机旋翼转速的 8倍以上，地球上的直升机飞行时，旋翼在空气中旋转获得相对气流，从而获得升力（火星表面g取4N/kg）。下列说法中正确的是（ ）
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A. 火星表面没有气体 B. 火星表面有稀薄的气体C. 机智号在火星上重为18N D. 机智号从地球到火星质量减小
1. 用如图所示的电路探究通过导体的电流与电阻的关系。器材有：干电池 2 节（每节
1.5V，串联使用），开关、滑动变阻器（20Ω 2A）、电压表、电流表各一个，阻值为 5Ω、10Ω、15Ω、20Ω的定值电阻各一个，导线若干，连接好电路，设定加在电阻两端的电压为
1.2V进行探究，发现在获得两组数据后无法再进行实验，为了继续使用前面两组数据，利用现有器材完成探究，下列方案中可行的是（ ）
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①用1节干电池作 电源②将设定加在电阻两端的电压调整为2V③将5Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间
④将10Ω的电阻串联在开关和滑动变阻器之间A. 只有①② B. 只有①④ C. 只有③④ D. 只有①③④
二、填空题（本题共 12小题，每空 1分，共 36分）
1. 如图所示，将正在响铃的闹钟悬挂在与抽气机相连的密闭玻璃罩内，听到的声音是闹铃______产生的。用抽气机抽气，听到的铃声越来越小，由此推测，声音不能在______中传播。
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1. 做“观察水的沸腾”实验时，电热水壶中装有适量的水，闭合开关加热。当水沸腾时，温度计的示数如图所示为_ _℃。玻璃片下表面出现小水珠，这是 __（填物态变化名称）现象。停止加热，水不能继
续沸腾，这说明沸腾时需要
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1. 如图所示是小球下落过程中每隔相等时间曝光一次所得的照片，其中小球运动的参照物是比较小球在相等时间内通过的 _，可知小球的速度越来越
1. 将导体AB、开关、灵敏电流计、蹄形磁体按如图方式组装起来，______开关后，让导体AB水平向右运动，会观察到电流计指针偏转，说明回路中有______产生。
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1. 如图所示，将摆球从A点静止释放，经过最低点O到达B点，A、B两点等高，摆球到达B点时动能为_J；摆球从A点到O点的过程中，______能转化为动能。整个过程中，摆球的机械能大小______（选填“不变”或“减小”）。
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1. 在探究影响滑动摩擦力大小的因素时，将木块放在水平木板上，用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动木块，弹簧测力计的示数如图所示，此时木块所受滑动摩擦力大小为______N；再将毛巾平铺在木板上进行实验，可探究滑动摩擦力大小与_ _的关系；为了探究滑动摩擦力大小与压力的关系，你的做法是：
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1. 2024年 3月 20日，我国探月工程四期“鹊桥二号”中继星成功发射，它通过______实现地球与月球背面的信息传递。如图是中继星的星载天线熔比模型，形如“金色大伞”，“伞面”由高反射率的“镀金钼丝”制成，能将信号______（选填“反射”或“折射”）会聚到信号接收器，实现信息传输。“镀金钼丝”还具有热膨胀系数低的性质，可以确保其在温度变化较大时__ （选填“容易”或“不易”）发生形变。
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1. 生活中常用如图所示的吸盘挂钩来挂毛巾，使用时排尽吸盘内的空气，吸附在_ （选填“平整”或“不平整”）的墙面上，以防止漏气。若吸盘的横截面积为  ，外界大气压为  ，则排尽空气后的吸盘受到的大气压力为___ _N，吸盘挂钩不会掉落是因为受到墙壁对它竖直向上的 力。
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1. 用如图所示的电路测量小灯泡的功率，实验原理是：______。闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P，分别使电压表的示数小于、等于和略大于小灯泡的额定电压
3.8V，观察小灯泡的亮度，读出电压表、电流表的示数记录在下表中。则小灯泡L的额定功率为__ _W，小灯泡的亮度由_ __决定。
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实验序号
电压U/V
电流I/A
小灯泡的亮度
1
3.0
0.28
较亮
2
3.8
0.30
正常发光
3
4.2
0.32
过亮
1. 测量正方体金属块 密度，用刻度尺测量金属块的边长，如图甲所示，用托盘天平测量质量，把天平放在水平桌面上，游码移到标尺的“0”刻度线后，发现指针偏向分度盘中央刻度线的右侧，此时应向调节平衡螺母，直到天平平衡。将金属块放在天平的左盘，添加砝码，移动游码，天平再次平衡，如图乙所示。则金属块的质量为______g，密度为  C
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1. 用如图所示的装置探究影响电流热效应的因素。甲、乙、丙三个相同的容器内均装有质量相等的煤油，电阻丝  浸没在煤油中，其中   。闭合开关前，记录下煤油的初温度  ，开关S接a、调节滑动变阻器滑片 P，使电流表的示数为1A，记录下第100s和第 200s时甲容器中煤油的末温度 t；开关S接b，调节滑片 P，使电流表的示数为0.5A，记录下第200s时乙、丙容器中煤油的末温度 t，断开开关，结果如下表，比较序号①②可得：当通过导体的电流和导体的______相等时，导体产生的热量与通电_ _有关。比较序号②和_ 可知导体产生的热量与电流大小有关。实验中，电阻  产生的热量
为 _J。
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序号
电阻
I/A
时间/s
 /°C
t/°C
1

1
100
20
34
2

1
200
20
48
3

0.5
200
20
27
4

0.5
200
20
34
1. 如图是《天工开物》中记载的我国古代的提水工具“辘轳”，在两个支架上摆放一根直的硬棒，支点为 ，A 端系一石块，B 端装有轮轴，轮轴能绕着硬棒转动，悬吊空桶的绳索另一端绕过轮轴后系紧在轮轴上，若空桶质量为 10kg，轮轴质量为 10kg，空桶和轮轴对硬棒的作用力视作施加在B位置。  长为0.6m，  长为 1m，  长为
0.8m，硬棒及绳索质量忽略不计。（g取 ）
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（1）人对辘轳不施加力。桶中未装水，为保证硬棒不会翻转，石块质量最多为______kg；若A点系上质量为 40kg的石块，提水时为保证硬棒不翻转，桶中最多可装______kg的水；
（2）若桶内水的质量为 40kg，人用时 20s将桶匀速提升 3m，此时辘轳提水的机械效率为 50%，则桶对水做的功为______J，人做功的功率为______W。
三、解答题（本题共 6小题，共 40分。其中 26、30题应写出必要的解题过程）
1. 在图中作出物体ABC通过平面镜所成的像。
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1. 如图所示，小球处于静止状态，请画出小球受力的示意图。
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1. 请在图的括号内标出通电螺线管左端的磁极，并在P点标出磁感线的方向。
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1. 我国海阳核电厂在利用核能发电的同时给居民供暖。其工作流程如图所示，核燃料反应堆内有低浓度的铀-235，发生核反应后产生大量的热，一回路和二回路是两个互不相通的水循环回路，一回路的水流过核燃料反应堆的堆芯，带走核反应堆产生的热量，在蒸汽发生器中将热量传递给二回路的水，然后流回堆芯，二回路的水在蒸汽发生器中受热，产生大量高温水蒸气，水蒸气做功推动汽轮机发电，做功后的水蒸气冷凝后返回蒸汽发生器。核能供暖是将发电之后的低品位余热取出来通过管道送给居民。单个机组，如果仅供电，每秒提供的电能为  ；若在供电的同时进行供热，每秒提供的电能为  、热量为  对单个机组核燃料反应堆产生的能量使用效率提高了
3.2%。（标准煤的热值取  ）
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（1）核燃料反应堆中的铀-235是______（选填“可再生”或“不可再生”）能源。二回路中的水在蒸汽发生器中发生______（填物态变化名称）吸收热量；
（2）在下列方框中补充完整核能发电的能量转化过程
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（3）若给居民供热  ，相当于完全燃烧多少千克标准煤产生的热量？
（4）单个机组核燃料反应堆每秒产生的能量为 _J。
1. 探究光的反射规律，器材有：激光笔、平面镜、标有刻度的白色硬纸板（可沿中缝折叠）、白板；
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（1）如图甲所示，将一束光照射到平面镜上，它的反射光在光屏上形成一个光斑，保持光在平面镜上的入射点不变，减小入射光与平面镜的夹角，则光屏上的光斑向 __（选填“上”或“下”）移动；
（2）利用图乙所示的装置进行探究；
①平面镜水平放置，标有刻度的白色硬纸板竖直地立在平面镜上，使一束光紧贴纸板A，射向镜面上的O点，将纸板B绕接缝ON向前或向后翻折，当纸板B和纸板A在_____ _时，纸板B上能呈现反射光束；
②改变入射光的方向，读出入射角和反射角的大小，将测得的数据记录在表格中，由此可知：反射角与入射角大小_
实验序号
入射角
反射角
1
30°
30°
2
45°
45°
3
60°
60°
③用另一束光逆着反射光的方向射到镜面，观察到反射后的光会逆着原来入射光的方向射出，这表明：
（3）利用如图丙所示的装置进行探究。让一束光斜射到平面镜上，在入射点O放置白板并调整位置，发现白板只在某一位置能同时呈现入射光和反射光，测得此时白板与镜面成  角，说明白板与镜面的位置关系是：______，实验表明：__
（4）自行车尾灯是由许多角反射器组成的反光装置，角反射器是由互相垂直的反光面组成的。当汽车的灯光照在尾灯上时，司机看到尾灯特别亮，原因是：
1. 小红测量长度为1m的镍铬丝、铜丝的电阻，器材有：电源、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、电阻箱（0~9999.9Ω），长度为40cm的导线若干。
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（1）①用如图甲所示的电路测量镍铬丝的电阻，请用笔画线代替导线，将电路连接完整 ；
②闭合开关前，将滑动变阻器的滑片P 置于______（选填“A”或“B”）端；
③正确连接电路后，闭合开关，移动滑片P，读出电压表的示数U和电流表的示数I，记录在表格中。当电压表示数为 2V 时，电流表示数如图乙所示为______A，则镍铬丝的电阻为_____ _Ω，分析数据可得：当导体的电阻一定时，
实验序号
U/V
I/A
1
1
0.2
2
1.5
0.3
3
2
4
2.5
0.5
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（2）小红用连接完整的图甲电路测量铜丝电阻时，发现电压表示数始终很小，于是按照图丙的电路图重新连接电路，R为铜丝，  为电阻箱，电源电压不变，闭合开关，调节电阻箱接入电路的阻值，当阻值为
0.9Ω时，电压表示数为  ；当阻值为
0.2Ω时，电压表示数为2V。则铜丝电阻为______Ω，电源电压为___ __V。
1. 制作简易的密度计，器材有：长度为 20cm 的吸管一根，铁屑、石蜡、小瓶、记号笔、刻度尺、天平。（  取 10N/kg）
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（1）如图甲所示，用刻度尺和记号笔在吸管上标出长度刻度，用石蜡将标0cm的一端封闭，添加铁屑至管内，使其总质量为  ，能竖直漂浮在液体中；
①当将它放入密度为  的水中时，浸入的深度为H。若放入密度为  的酒精中，密度计所受的浮力大小为 _N，浸入的深度为 
②将它放入密度为  的不同液体中，浸入的深度 h 与液体密度  之间的关系应符合图乙中（选填“a”“b”或“c”）；
③为使该简易密度计测量水和酒精的密度时，两条刻度线间的距离大一些，利用现有器材，合理的做法是：。
（2）如图丙所  ，在吸管下方安装一个小瓶，将铁屑装入瓶中，制成另一支简易密度计，使其总质量为  ，放入液体后能竖直漂浮，小瓶完全浸没。放入水中，在密度计上标记出水面位置 M，密度计排开水的体积为 。从水中取出擦干后，放入待测盐水中，M 比液面高 2cm。取出密度计擦干，倒出部分铁屑，使其总质量为  ，再放入水中，液面距离 M 为 3cm。则吸管的横截面积为  ，盐水的密度为 （保留2位小数）。
1. 某款家用储水式电热水器额定电压为 220V，额定功率为 3000W，额定容量为 60L，图甲是其电路原理图。插上插头，电热水器储满水后，闭合开关S，温控器开关K接触点1，对水进行加热，当加热温度达到设定温度时，K跳转接触点2，保温指示灯L亮起，停止加热；当水温下降，低于设定温度时，K再次接触点 1 进行加热。   、  为加热电阻，其中  。该电热水器的加热模式有四个挡位，选择“一挡”，   均断开。选择“二挡”，  闭合、  断开；选择“三挡”， $\mathrm { \sf S } _ { 1 }$ 断开、  闭合，“三挡”加热时的功率是“二挡”加热时功率的
1.5 倍，选择“四挡”，  、  均闭合，此时电热水器在额定功率下工作。温控器开关 K 的结构如图乙所示，绕 O 点转动的杠杆 OAB 和绕  点转动的杠杆  通过弹簧相连。温包内充满热胀冷缩的感温液体，置于水中，温度与水温一致，水温升高，感温液体膨胀使膜盒顶端在A位置推杠杆 OAB，当水温达到设定温度，动触点  与触点 2相接，电热水器停止加热。调温旋钮为凹轮结 构 ， 绕 固 定 轴 M 转动，顺时针转动调温旋钮，ME 距离减小。  
（1）该电热水器储满 60L水后，若选择“四挡”加热，加热效率为 84%，将水从  加热到  需要的时间为多少？
（2）电阻  的阻值为______Ω，该电热水器在“一挡”工作时的电流为______A（保留1位小数）。
（3）为提高所设定的加热温度，应如何旋转调温旋钮？请写出做法并说明理由。
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